MUSTER



Hautschutzplan für Feuchtarbeit

z.B. Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen oder häufiger Hautkontakt mit Wasser

Gültigkeitsbereich/Institut:

Datum: Unterschrift:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hautschutz** | **Hautreinigung** | **Hautpflege** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| * **Beim Arbeiten mit wässrigen Lösungen**
* **Vor dem Anziehen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhe**
 | * **Bei Verschmutzung**
* **Nach Beendigung der Tätigkeiten**
 | * **Nach Arbeitsende**
 |
| **Vor der Arbeit und nach Pausen**Hände eincremen mit **Hautschutzcreme,** **die vor wässrigen Arbeitsstoffen schützt**z.B. Stokoderm Aqua PureStokoderm aqua pur | **Hände waschen mit Flüssigseife** | **Hände eincremen mit Hautpflegecreme**z.B. Stokolan Classic |
|  |  |  |

 Hinweis: Häufiges Händewaschen schädigt den Säureschutzmantel der Haut.