MUSTER



Hautschutzplan für den Werkstattbereich

Gültigkeitsbereich/Institut:

Datum: Unterschrift:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hautschutz** | | **Hautreinigung** | **Hautpflege** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| * Beim **Arbeiten mit wässrigen Lösungen** * Und vor dem Anziehen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhe | * Beim **Arbeiten mit öligen, nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen** | * **Bei Verschmutzung** * **Nach Beendigung der Tätigkeiten** | * **Nach Arbeitsende** |
| **Vor der Arbeit und nach Pausen**  **Stokoderm aqua purHände eincremen** mit **Hautschutzcreme, die vor wässrigen Arbeitsstoffen schützt,** z.B. Stokoderm Aqua Pure | **Vor der Arbeit und nach Pausen**  **Hände eincremen** mit **Hautschutzcreme, die vor öligen Arbeitsstoffen schützt**  z.B. Travabon | **Hände waschen mit Flüssigseife**  Nur bei starker Verschmutzung Hände mit Handwaschcreme/-paste reinigen | Hände eincremen mit  **Hautpflegecreme**  z.B. Stokolan Classic |
| Hinweis: Häufiges Händewaschen und Reibepartikel in Handwaschcreme/-paste schädigen den Säureschutzmantel der Haut. | | | |